**Бензиновый генератор резервного электроснабжения**

**с воздушным охлаждением.**

****

 **Модель REG EKB4500 (2,8 квт)**

****

|  |  |
| --- | --- |
| **название** | **REG** **EKB 4500R2** |
| **Генератор** | ТипLinz SP10SD (Италия) | Однофазный бесколлекторный синхронный генератор с конденсатором 2 полюса |
| Регулятор напряжения системы | Конденсатор |
| Номинальная Мощность | 2,5 кВт |
| Макс. Мощность | 2,8 кВт |
| Частота | 50 Гц (3000 об/мин) |
| Напряжение переменного тока / фаза | 220 В переменного тока / 1 фаза |
| Коэффициент Мощности | 1.0 |
| **Двигатель** | Модель | HONDA GX200 |
| Тип | 4 тактный, OHV, с воздушным охлаждением, одноцилиндровый |
| объем | 196 куб. см |
| Макс. Мощность | 6,5 л. с. / 3600 об / мин |
| Система пуска | **Ручной старт** |
| Объем масла двигателя | 0,6 л |
| **СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ** | Габаритные размеры (ДхШхВ) | 600x480x420 (мм) |
| Сухой Вес | 42 кг |
| Уровень шума (7м) | 73 дБ |
| Емкость топливного бака (бензин) | 3,6 л |
| Расход топлива | ~1.4 л / ч (на 80% номинальной нагрузки) |
| Вольтметр | Да |
| силовая розетка | Да |
| Автоматический Выключатель | Да |
| Индикатор работы | Да |
| Датчик уровня масла | Да |
| Технические характеристики подлежат изменению без приоритета уведомления |